Файлы (названия еще не придуманы):

* Mfe\_sample14 – шаблон из 14 контактов
* Не для подвешивания:
  + Mfe\_notSusp1 – ширина(верх-низ) 25 мкм. Ширина каждого контакта 2 мкм. Между центрами контактов расстояния:

4-4-5-6-7

* + Mfe\_notSusp2 – ширина(верх-низ) 20 мкм. Ширина каждого контакта 1,5 мкм. Между центрами контактов расстояния:

3-3-4-5-6

* Для подвешивания:
  + Mfe\_susp1 – ширина(верх-низ) 3,5 (=(4+2)/2+0,5) мкм. Ширина каждого контакта 2 мкм. Между центрами контактов расстояния:

4 – – 4 – – 4

* + Mfe\_susp2 – ширина(верх-низ) 2,75 (=(3+1,5)/2+0,5) мкм. Ширина каждого контакта 1,5 мкм. Между центрами контактов расстояния:

3 – – 3 – – 3

* + Mfe\_susp3 – ширина(верх-низ) 3,75 (=(5+1,5)/2+0,5) мкм. Ширина каждого контакта 1,5 мкм. Между центрами контактов расстояния:

3 – – 4 – – 5

* + Mfe\_susp4 – ширина(верх-низ) 4,5 (=(6+2)/2+0,5) мкм. Ширина каждого контакта 2 мкм. Между центрами контактов расстояния:

4 – – 5 – – 6

* + Mfe\_susp5 – ширина(верх-низ) 4,25 (=(6+1,5)/2+0,5) мкм. Ширина каждого контакта 1,5 мкм. Между центрами контактов расстояния:

3 - 6 – – 4 - 5